附件

技术要求：

轻巧便携、一体集成、扫码登录、自动称重、信息同步、全程监控，体积小、重量轻，能适合于绝大部分场景。

**★设备必须支持同时连接云南省医废信息化平台和红河州医废信息化平台。**

设备主要参数：

**称体参数：**

1.工作温度范围:-20℃～55℃

2.称重最大重量:100Kg

3.称重精度:0.01Kg

4.供电方式:可充电锂电池组12V/16Ah

5.供电电压范围:直流9V～15V

6.静态电流:0.15A

7.瞬时最大工作电流: 1.6A

8.通讯方式:支持4G网络离线上传模式、支持蓝牙功能

**PDA参数：**

1、处理器:性能等于或优于1.5G 四核处理器

2、操作系统:Android 8.0及以上版本

3、存储:≥2GB RAM 16GB ROM

4、显示屏:电容式触摸屏(分辨率≥ 800x480)

5、电池:主电池3.7V，≥3700mAh

6、定位系统:支持GPS(AGPS)、北斗

7、防护等级:IP65

8、支持WLAN:IEEE 80211 a/b/g/n.2.4GHz and 5GHz

9、支持4G网络:TD-LTE(Band38/Band39/Band40/Band41)

FDD-LTE(B1、B2、B3、B5、B7、B8、B20、B28)