附件一：

参数表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 便携式无线扩音器 | 一套 |  |  | 便携式无线扩音器参数 :  ·内建接收机:单频道  ·内建USB:有  。录放音功能:具有LCD显示播放及录音状态，曲目歌名、时间等  ·操作模式:直接 于箱体上操作，USB可遥控操作  ·最大输出功率50W  ·放大器 :Class D  ·失真 :<1%  ·频率响应 :50Hz~18KHz  ·喇叭:5寸全音域 高效率叭  音源输入  ·麦克风:6.30 Phone型插座  。LINE IN:3.50 Phone型插座，独立音量控制。音源输出  。LINE OUT 3.5@Phone型插座  ·接收机模组:UHF PLL，具有ACT自动频道同步及Auto Scan自动频道搜寻功能  载波频带范围:620-934MHz  频宽:24MHz  预设频率 :16个频率  ·天线 : 隐藏式  搭配麦克风:搭配ACT-32H，ACT-32T或选购其他ACT同类型发射器  ·电源供应:外接100-240V AC交换式电源供应器，内建14.8V/2.6A充电式理电池。电池容量显示 :4个LED排灯显示目前电池剩余百分比  充电时间 : 充电4小时( 动充电管理 )  。待机时间:连续待机10小时 |
| 合计 |  |  |  |  |