附件3.

持续葡萄糖监测系统参数

1、葡萄糖传感器免指血校准；

2、数据获取方式：实时获取；

3、传感器设计：一体式；

4、传感器使用寿命：不低于14天；

5、传感器启动时间：不超过1小时；

6、具有血糖异常事件提醒功能；

7、数据量：不低于250组/天；

8、平均绝对相对误差值不≤9%；

9、体内软针，无痛植入；

10、搭载院内血糖信息化管理系统；

11、具备患者自我管理及家人实时监护条件；

12、国家医保范围内；